**三、采购需求**

（以下采购需求部分由采购人：宣城市宣州区文昌镇人民政府提供并负责解释）

**一、项目概况：**

1、项目名称：宣城市宣州区文昌镇2024至2025年度乡村公路养护项目

2、项目预算：15万元

3、是否分包：不分包。

**二、服务需求一览表及主要指标参数要求:**

（一）★供应商要设立养护机构，明确养护人员和养护管理人员职责

1、建立安全生产管理制度并做到制度落实，道路养护期间发生的安全事故由供应商负全责。

2、做好养护人员的人身保障工作；

3、制定道路养护计划并组织实施。

（二）★养护内容

道路养护总里程约50公里，实际养护里程以壹年养护期满审计为准（具体道路见采购需求）；

（1）路肩上杂草和道路两边的绿化树木、花卉要长期清理、修剪，清理的杂草和杂枝要及时清扫，杂枝运离现场。清理杂草到路肩边，路肩播撒了白日菊的，以白日菊边为准路肩再清理杂草。道路洒落石子、淤泥及其他物体及时清理。

（2）文溪路、文川路、文和路、文沿路、贾公路杂草要清理到路肩边。文溪路、文川路两边废弃、乱丢秸秆要清理干净。

（3）文溪路有三个绿化景点要做好日常养护，同时对所有养护道路上白日菊有缺失的要及时补撒花种。

3、供应商要做好道路巡查

（1）发现占用和破坏道路、污染道路等违法行为要立即制止，影响交通安全要设置警示标志并报告采购人和所属村委会。

（2）保持标志标牌整洁、齐全、设置醒目，无倾斜，供应商要做到道路巡查常态化，清理影响交通安全的脱落横幅、沙石等障碍物。

（3）雨雪天供应商要安排人员对道路低洼处积水、积雪及时清理，灾害性天气时要及时开展道路巡查，清理影响交通安全的障碍物。现场隐患不能立即解决的地方要设置警示标志，保障交通安全，并报告采购人和所属村委会。

（4）做好道路上桥梁的巡查，其中包括李家渡桥和滩头桥。做到桥面无积水，涵洞不堵塞，桥头（涵顶）不出现跳车严重影响行车安全。

（三）检查和考核

1、采购人和道路所属村委会不定期对道路养护进行检查验收，检查中发现道路杂草清理不及时不平整，绿化树木、花卉修剪不齐清运不干净，每公里扣供应商人民币100元。供应商并立即进行整改，再经原现场检查人员签字认可验收通过，道路杂草清理后包括路边淤泥清理干净，每100米没清理扣100元。

2、道路上有沙石和其他有碍交通安全的杂物、淤泥没有及时清扫干净，发现一处扣人民币100元。道路有安全隐患，没设置警示标志，低洼处积水、积雪未清扫，发现一次扣200元。

3、没有设立安全生产制度和制定养护计划扣1000元。

4、宣州区交通运输局开展道路养护检查（定时和不定时），查出的问题供应商要立即整改，若造成扣罚的养护经费由供应商承担。

|  |
| --- |
| **文昌镇农村道路养护里程明细** |
| 序号 | 路名 | 宽度（米） | 长度（公里） | 备 注 |
| 1 | 文溪路 | 7 | 8 | 318国道交叉口--杨柳双乐村交界处 |
| 2 | 伏门路 | 3.5 | 2.5 | 蓓蕾幼儿园--伏门顾海清门口 |
| 3 | 鸡山路 | 3.5 | 1 | 文川路福川村团结路口--何良民房屋、鸡山水库段、 |
| 4 | 胡村路 | 4.5 | 0.3 | 胡村与文川路交叉口---进胡村口 |
| 5 | 文川路福川段 | 6 | 4.5 | 福川胡村与文川路十字路口-福川金锹岭中州交界 |
| 6 | 下汪路 | 2 | 0.2 |  福川郑村路与下汪路交叉口--下汪村小桥 |
| 7 | 白马路 | 6 | 4 | 平田桥--罗山路 |
| 8 | 施田路 | 5 | 0.4 | 平田桥---文川路施田村部 |
| 9 | 文新路 | 5--3.5 | 1 | 平田桥--平田村外，拓宽0.53 |
| 10 | 丁山路 | 3.5 | 1.2 | 丁山村民组 |
| 11 | 曹冲路 | 3.5 | 0.6 | 曹冲组 |
| 12 | 长冲路 | 3.5 | 0.4 | 长冲组 |
| 13 | 杨冲路 | 3.5 | 1.2 | 白马---杨冲 |
| 14 | 罗山路 | 3.5 | 0.4 | 罗山组 |
| 15 | 施田外滩路 | 3 | 0.4 |  文溪路外滩路交叉口--施田泵站 |
| 16 | 施田刘村路 | 2.5 | 0.2 | 文溪路进刘村 |
| 17 | 施田董塘 | 2.5 | 0.3 | 文溪路进董塘 |
| 18 | 贾公路 | 4.5 | 1 | 文昌小学--小河马村 |
| 19 | 文岭路 | 4.5 | 0.36 | 政府东-老318国道现文昌南路 |
| 20 | 新滩路1 | 3.5 | 0.9 | 文昌南路交叉口-小和马路交叉口 |
| 21 | 小河马路西 | 3.5 | 0.55 | 明柯铸造旁东面--小河马村埂头交叉口 |
| 22 | 小河马路东 | 3 | 0.9 | 老318---新318埂头上 |
| 23 | 洲上路 | 3.5 | 0.3 | 文昌银行北面马路往北到底 |
| 24 |  工业干道 | 3.5 | 0.65 | 老318--新318（嘉乐服装厂西面） |
| 25 | 油墩1路 | 2.5 | 0.1 | 文和路与油墩1路交叉口--村内带锯厂 |
| 26 | 油墩2路 | 3.5 | 0.4 | 318国道与油墩2路交叉口进村-圩堤 |
| 27 | 文和路 | 4.5 | 2.8 | 318文和路路口--和洲村部旁岭丰、东梅交界路口 |
| 28 | 新滩路2 | 3.5 | 0.2 | 东岭新大桥往和洲第一西出口到原老新滩村部埂上 |
| 29 | 团结路 | 2.5 |  0.15 | 文和路团结路交叉口---进村口 |
| 30 | 上门1路 | 2.5 | 0.22 | 文和路与上门1路交叉口进村 |
| 31 | 上门2路 | 2.5 | 0.3 | 文和路右转处与上门2路交叉口到圩堤 |
| 32 | 陈村2路 | 2.5 | 0.1 | 文和路和陈村2路交叉口进村 |
| 33 | 陈村3路 | 2.5 | 0.13 | 文和路与陈村3路交叉口进村，（烟炕旁） |
| 34 | 陈村4路 | 2.5 | 0.15 | 文和路与陈村4路交叉口进村 |
| 35 | 河边路 | 2.5 | 0.16 | 文和路与河边路交叉口进村 |
| 36 | 方村1路 | 2.5 | 0.15 | 文和路与方村1路交叉口进方村 |
| 37 | 方村2路 | 2.5 | 0.15 | 文和路与方村2路交叉口进方村 |
| 38 | 东梅路 | 3.5 | 0.6 | 和洲村部旁进东梅村庄 |
| 39 | 岭丰1路 | 3.5 | 1 | 和洲村部--滩头村民组 |
| 40 | 岭丰2路 | 3.5 | 0.5 | 岭丰1路交叉口到六甲梅美凤家附近 |
| 41 | 文沿路 | 4.5 | 3.4 | 老318加油站--南庄路口（全程） |
| 42 | 杨滩路 | 3.5 | 1.7 | 文沿路南庄路口--杨滩水泥硬化路结束 |
| 43 | 陶村路 | 3.5 | 0.9 | 进陶村水泥硬化结束 |
| 44 | 太湖路 | 3.5 | 1.65 | 太湖变压器--寒亭老318国道 |
| 45 | 小湖路 | 3 | 2 | 小湖两座狮子处入口--小湖村水泥硬化路结束 |
| 46 | 南庄路 | 2.5 | 1 | 文沿路南庄入口---南庄队结束 |
|  | 合计 | 48.87 |

**三、供应商资格要求:**

1.具有独立法人资格，具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证。

2.项目负责人须具备市政公用工程专业或公路工程专业二级及以上建造师资格且在响应单位注册或具备工程类相关专业中级及以上职称。

**四、供应商必须提交的资格证明文件：**

1、营业执照副本（复印件加盖供应商公章）；

2、资质证书、安全生产许可证、项目负责人等相关证明文件（复印件加盖供应商公章）；

3、授权委托书（按规定格式）。

**五、合同主要条款：**

1、付款方式：

采购人在合同期内组织村委会对道路养护检查验收不低于5次，日常检查必须无条件服从进行道路养护。道路养护总金额以检查发现的问题按合同约定扣除，结算审核结束支付至审定价款的100%。

2、履约保证金：无。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，向宣州区人民法院起诉。

**六、合同履行期限：**一年。在预算保障的情况下，经考核满足采购人工作要求，可续签下一年合同，续签不超过两年，合同一年一签，服务价格不变。

**七、商检、计量：**包含在成交总价中，由成交供应商承担。

**八、验收：**符合采购人要求及国家和地区行业现行标准的相关要求。

**九、其他要求：**

1、供应商的报价包括但不限于人员工资、管理费、办公费、设备使用费、交通费、通讯费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等为完成本次采购项目所发生的一切费用。成交人自行解决员工养老、失业、医疗、工伤、生育、纳税等保险及劳保、工资、福利、食宿、员工上下班交通及为完成本项目服务所发生的一切应有费用，采购人不再支付报价以外的任何其他费用。

2、本项目在实施过程中，供应商必须保证安全生产，完善人身安全保险，所产生的一切费用及责任等由供应商自行承担。