**项目编号：JYCG20240710**

**宣州区狸桥镇农村非卫生厕所改造“二八”式玻璃钢化粪池采购**

**采**

**购**

**文**

**件**

采购人：宣州区狸桥镇人民政府

采购代理机构：宣城市宣州区公共资源交易有限公司

目 录

一、采购公告

二、供应商须知前附表

三、采购需求

四、评标办法

五、采购合同

六、响应文件格式

一、宣州区狸桥镇农村非卫生厕所改造“二八”式玻璃钢化粪池采购采购公告

一、项目基本情况

1.项目编号：JYCG20240710

2.项目名称：宣州区狸桥镇农村非卫生厕所改造“二八”式玻璃钢化粪池采购

3.预算金额：64770元

4.最高限价：64770元

5.采购需求：宣州区狸桥镇农村非卫生厕所改造“二八”式玻璃钢化粪池采购。具体参数详见采购文件。

6.合同履行期限：签订合同后15日内完成供货并安排技术人员驻地进行安装指导，协助采购人进行农村改厕工作验收。

7.本项目不接受联合体响应

二、申请人的资格要求：具备合法有效营业执照。

三、获取采购文件

1.请于公告发布之日起从宣城市振宣融资担保集团官网（http://www.xczxdb.com/）下载采购文件及附件；

四、响应文件提交

1.截止时间（开标时间）：2024年7月24日15时00分（北京时间）；

2.地点：宣城市宣州区公共资源交易有限公司（宣城市宣州区敬亭路银城小区8幢4号）。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

五、对本次采购提出询问或质疑，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：宣州区狸桥镇人民政府

地址：宣城市宣州区狸桥镇九龙山路

联系人：王主任

联系方式：17856139295

2.采购代理机构信息

名称：宣城市宣州区公共资源交易有限公司

地址：宣城市宣州区敬亭路银城小区8幢4号

联系人：张工

联系方式：15357570100

邮箱：xzqggzy3@qq.com

**六、其他补充事宜：**

1.本项目为非依法必须招标项目；

2.本项目响应文件为纸质文件；

3.本公告在狸桥镇人民政府网站（http://www.xuanzhou.gov.cn/XxgkContent/showList/920/0/page\_1.html）、宣城市振宣融资担保集团官网（http://www.xczxdb.com/）发布。

## 二、供应商须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内 容** |  |
| 1 | 项目名称：项目编号： | 详见“采购公告” |
| 2 | 采购人： 采购人联系方式： | 详见“采购公告” |
| 3 | 采购代理机构： 地址：  | 详见“采购公告” |
| 4 | 标段（包别）划分： | 详见“采购公告” |
| 5 | 响应有效期：  | 响应文件递交截止后 30 天 |
| 6 | 响应保证金： | 无  |
| 7 | 履约保证金： | 无 |
| 9 | 项目预算及最高限价：  | 详见“采购公告”（超过项目最高限价为无效响应；如项目无最高限价，则超出项目预算金额为无效响应） |
| 10 | 联合体响应： | 详见“采购公告” |
| 11 | 提交响应文件截止时间及地点 | 详见“采购公告” |
| 12 | 开标时间及地点 | 同提交响应文件提交截止时间及地点 |
| 13 | 评审方法：  | 综合评分法 |
| 14 | 响应文件份数及装订要求 | 1、响应文件一式三份，正本一份、副本二份；（胶装成册不得出现活页，响应文件建议采用双面打印。）2、响应文件正副本应分别装订成册，不得采用活页装订。响应文件的封面上应正确标明“正本”和“副本”字样；3、供应商应将响应文件装袋密封，封套的封口处加盖供应商公章，封套上应写明的内容见本表第15条。（响应文件正本、副本可共用一个封套封装，也可以分开封装。）4、提交电子版响应文件一份（响应文件盖章版），U盘装载，同纸质版响应文件一起密封。 |
| 15 | 封套上应载明的信息 | 项目名称、项目编号、包号及包名（如果项目分有多个包）、供应商全称。 |
| 16 | **逾期送达情形** | 供应商的响应文件逾期送达的，响应文件为无效文件，响应文件将被退回。 |
| 17 | 代理费用的收取标准和方式 | 本项目代理服务费为2000.00元，评审费按实际发生据实支付，以上两项费用由成交供应商在领取成交通知书前缴纳完成。账户名：宣城市宣州区公共资源交易有限公司账号：176770864798开户行：中国银行股份有限公司宣城分行汇款备注：宣州区狸桥镇农村非卫生厕所改造“二八”式玻璃钢化粪池采购代理费 |
| 18 | 付款方式： | 详见采购需求 |
| 19 | **签章要求** | 1、采购文件中要求签字的，应按文件要求签字。2、采购文件中要求加盖供应商公章的，应加盖供应商公章。 |
| 20 | 备注 | **供应商参与采购活动，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假承诺、虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取成交的行为，一经发现，将报监督管理部门严肃查处。** |
| 21 | 最终解释权 | 采购人及采购代理机构对本采购文件具有最终解释权。 |

## 三、采购需求

（以下采购需求部分由采购人：宣州区狸桥镇人民政府提供并负责解释）

**一、项目介绍：**

宣州区狸桥镇农村非卫生厕所改造“二八”式玻璃钢化粪池采购,预算金额：64770元。

**二、服务需求一览表及主要技术指标参数要求**：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 主要技术参数及要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 二八式三格化粪池 | 1.产品：二八式三格化粪池。（符合GB/T38836-2020）★2.材质：玻璃钢模压型。★3.容积：≥1.5立方米。★4.基本结构：1）三池容积比：三格化粪池的第一池、第二池、第三池容积比为2:1:3；2）深度：三格化粪池的第一池、第二池、第三池的深度相同；3）进粪管：进粪管应内壁光滑，内径不小于100mm；4）过粪管：过粪管应内壁光滑，内径不小于100mm，设置成倒L型或I型。第一池至第二池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的1/3，过粪管上沿距池顶不宜小100mm。第二池至第三池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的1/2，过粪管上沿距池顶不宜小于100mm.两根过粪管应交错设置。5）排气管：排气管应安装在第一池，内径不宜小于100mm.6）清渣口、清粪口：三格化粪池顶部设置清渣口和清粪口，直径不应小于200mm.7）清渣口、清粪口盖：三格化粪池清渣口和清粪口应加盖，清渣口或清粪口大于250mm时，口盖应有锁闭或防坠装置。8）排污管：根据需要可预留排污管，上端距池顶不宜小于100mm。预留的排污管具有锁闭装置。5.外观：1）标识：三格化粪池应在醒目处标注生产商名称、商标图识、有效容积、进粪口、排气口、清渣口、清粪口等标识。2）外壁、内壁、扣槽：三格化粪池产品外壁应色泽均匀、光滑平整、无裂纹、无孔洞。内壁应光滑平整、无裂纹、无明显瑕疵。边缘应整齐、扣槽应严密、壁厚均匀、无分层现象。3）附件及配件：三格化粪池应附带齐全的配件及附件。6.材料：1）化粪池、管材、连接件：三格化粪池、管材、连接件应采用高强度、抗老化、防腐性能好的材料。2）加强筋：三格化粪池不应采用易腐蚀的金属材料做加强筋。3）清渣口和清粪口的口盖：三格化粪池清渣口和清粪口处的口盖应采用抗老化、耐腐蚀、抗压性能好的材料。 | 51 | 套 |
| 隔板 | 玻璃钢，整块式并带有卡扣，具有支撑功能，安装时涂抹高强度结构胶，做到完全密封不渗漏。将化粪池罐体按2：1：3的比例进行分隔，每套2片。 |
| 三格化粪池罐盖 | 1、检查口和清掏口应配备与三格化粪池同材质罐盖,与井口配合紧密，无渗漏，并对正常安装排气管无任何影响。2、罐盖采用锁紧方式连接，配合顺畅。 |
| 冲厕设备 | 1、壁挂式水箱：执行GB/T31436-2015标准，白色塑料水箱（6-9升）聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）材质，壁厚≥2mm。2、连接系统：钢丝软管≥50cm\*1只、三角阀（铜芯）\*1只等配件 |
| 蹲便器 | 1、材料：白色陶瓷，尺寸为≥500mm\*400mm\*240mm，表面平滑光洁，有釉层覆盖，釉面应与陶瓷坯体完全结合，釉面细腻光滑，带“S”弯有效的减少异味的散发。★2、符合“HJ/T296卫生陶瓷”和“《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）”。 |
| 进粪管 | UPVC管Φ110mm，连接管长度≥4米；含UPVC管件Φ110×90°1个Φ110mm密封圈1个。 |
| 排气管 | UPVC管Φ100mm，排气管长度≥2.5米。UPVC管件Φ100×90°2个，含Φ100透气帽一个。配有伞状防雨帽。 |
| 其他 | 配件螺丝、结构胶、管卡、起盖钩（金属结构）等一宗（满足装配要求）。 |
| 2 | 内嵌式井盖 | 1、每套包括盖板和外框支座各3个，（盖径≥φ400mm的盖板、井座各2个；盖径≥φ300mm的盖板、井座各1个），井盖与支座表面应压制平整。2、符合GB/T23858-2009标准要求。3、自带锁闭功能。 | 51 | 套 |
| 3 | 复合井盖 | 1、每套包括盖板和外框支座各3个（盖径≥500mm的盖板、井座各2个；盖径≥φ400mm的盖板、井座各1个），必须能与内嵌式井盖配合使用。2、符合GB/T23858-2009标准要求。3、承载性能：残留变形、试验荷载两项。4、盖径≥井圈外径。5、井盖为外包围型，具有防水防渗漏功能，并自带不锈钢拉环，方便开启。 | 51 | 套 |
| 4 | 技术指导 | 负责改厕技术培训、指导、协助采购人进行农村改厕工作验收 | 1 | 项 |

★**二八式三格化粪池主要技术参数指标（提供第三方检测报告，所有指标必须满足）:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 标准要求 | 结果要求 |
| 1 | 化粪池深度（mm） | ≥1200 | 合格 |
| 2 | 壁厚（mm） | ≥3.2 | 合格 |
| 3 | 拉伸强度Mpa | ≥60 | 合格 |
| 4 | 弯曲强度Mpa | ≥109 | 合格 |
| 5 | 巴氏硬度HBa | ≥34 | 合格 |
| 6 | 吸水率（%） | ≤1 | 合格 |
| 7 | 抗冲击（20°C±2°C，质量1kg,d90型落锤，2.5m高。冲击6个位点，分别位于池体顶部、侧面、底部等重要承力点位置） | 试验后无破裂、损坏、组装连接处不错位、不撕裂 | 合格 |
| 8 | 荷载试验（室温，试验压力40KN，持载时间5min） | 试验后无破裂、裂缝、组装连接处不错位、不撕裂 | 合格 |
| 9 | 负压试验 | 室温，-0.03MPa气压15min,无破损、裂纹 | 合格 |
| 10 | 格池密封性能 | 注水至第二池过粪管溢流口下沿，静置24h后第一池、第二池无水，格池之间无渗漏 | 合格 |
| 11 | 整体密封性能 | 在完成物理性能试验后，封闭池体所有进出口，清渣口和清粪口连接井管200mm后注满水，静置24h后查看池体、连接部位、外形，无明显变形、无渗漏 | 合格 |

**三、供应商资格要求：**

1.具备合法有效营业执照；

2.本项目不接受联合体响应。

**四、供应商必须提交的证明文件：**

1、营业执照副本；（复印件或扫描件加盖公章）

2、授权委托书。（原件）

**五、合同主要条款：**

1、付款方式：完成主材供货（化粪池、外盖板、水箱、蹲便器、管材等）并抽检合格后一次性付清。

2、履约保证金：无。

3、合同争议处理：采购合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商解决不成的，提交宣城仲裁委员会仲裁。

**六、服务地点：**采购人指定地点。

**七、合同履行期限：**签订合同后15日内完成供货并安排技术人员驻地进行安装指导，协助采购人进行农村改厕工作验收。

**八、计量、检定：**相关费用包含在成交总价中，由成交供应商承担。

**九、质保期：**一年（以验收合格之日起计算）。

**十、其他：**

1、售后服务：成交供应商在质保期内接到用户电话后，8小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。质保期外成交供应商为设备提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

2、报价要求：供应商的报价是履行合同的最终价格，其组成包括但不限于人员工资、管理费、办公费、设备使用费、交通费、通讯费、税金、利润、劳动保险费、合同工期内的风险费用等为完成本次采购项目所发生的一切费用。成交人自行解决员工养老、失业、医疗、工伤、生育、纳税等保险及劳保、工资、福利、食宿、员工上下班交通及为完成本项目服务所发生的一切应有费用，采购人不再支付报价以外的任何其他费用。

3、验收要求：按行业通行标准、出厂标准，并不低于国家相关标准和采购文件相关要求并经安装调试合格后验收。

## 四、评审办法

（以下评审办法由采购人：宣州区狸桥镇人民政府负责解释）

**一、总 则**

1、本办法仅适用于本次采购项目的评审活动；

2、评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则；

3、评审活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评审过程和结果；

4、评审活动在严格保密的情况下进行；

5、评审活动及其当事人应当接受监督管理部门的监督。

**二、评审委员会的组建**

评审工作由评审小组进行，评审小组由采购人代表（如有）和评审专家共3人或以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家由采购人依法通过随机抽取的方式确定。

**三、评审方法**

本项目采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商的评审方法。

**四、评审程序**

1、采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。

2、评审小组对所有供应商响应文件进行评审；

3、评审小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合得分由高到低顺序确认成交供应商并评价。若综合得分相同的按照技术指标优劣顺序推荐，若技术指标无法确定优劣顺序由评审小组采用现场随机抽取方式确定排序。

4、对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；

5、接受采购单位授权确定本项目成交人；

6、编写评审报告.

**五、评审细则**

|  |
| --- |
| **初审审查表** |
| 供应商： |
| 审查指标 |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 格式或提交资料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 |  | 合法有效的营业执照复印件或扫描件并加盖供应商公章 |
| 2 | 供应商承诺函 | 符合采购文件要求 |  | 按照规定格式 |
| 3 | 授权委托书 | 符合采购文件要求 |  | 按规定格式提供法定代表人参加投标的，提供身份证明扫描件 |
| 4 | 响应文件规范性 | 符合采购文件要求：按规定格式、无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评审无实质性影响的 |  |  |
| 5 | 响应文件响应情况 | 付款方式响应、合同履行期限响应、售后服务响应等 |  |  |
| 6 | 技术参数及其他实质性响应情况 | 响应采购文件要求，所投产品满足采购文件所有必备参数和实质性要求 |  | 实质性要求是指本采购文件中用带 “★”或“必须”的商务和技术要求。 |
| 7 | 报价 | 响应报价未超过本项目控制价 |  | 超过本项目控制价（预算价）为无效响应 |
| 审查意见： |
| 评审小组签字： 评审时间： |

备注：1、审查结论分为通过和未通过。对否定的审查指标，要提出充足的否定理由，并填写在符合性审查表上。供应商必须通过上述全部指标，否则响应文件无效。

2、所要求提供的相关证明文件，供应商应按采购文件规定格式制作。

**详细评价表：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评分项目** | **分项** | **评标要点及说明** |
| 报价（25分） | 报价（25分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）。报价得分=（基准价/响应报价）×25 |
| 技术部分（25分） | 供货方案（10分） | 1、供货方案全面详尽且方案合理、可行性强的，得8-10分；2、供货方案较合理、较完善、可行性较强，得4-7分；3、供货方案不合理、不够完善、可行性一般的，得1-3分；4、未提供的不得分。 |
| 售后服务方案（10分） | 供应商从保修内容与范围、售后服务团队、维修响应时间、培训方案等方面编制售后服务方案，并提供材料供评委综合考量打分：1、科学合理、全面详尽、可行性强的，得8-10分；2、较合理、较完善、可行性较强的，得4-7分；3、不够合理、不够完善、可行性一般的，得1-3分；4、未提供的不得分。 |
| 售后服务人员（5分） | 供应商安排专业人员进行售后服务，拟派的人员具有较强的污水处理设施运行维护能力，配备人员：具有污水处理设施运行维护人员证书或与本项目相关技术证书的，得2.5分，最高得5分。注:(1)响应文件中须提供上述人员证书复印件或扫描件并加盖公章，否则不予以计分；(2)供应商为上述人员缴纳的近3个月内（任意1个月即可）社保证明材料扫描件或复印件。不提供不得分。 |
| 商务部分（20分） | 体系认证（10分） | 供应商具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的下列证书：（1）具有质量管理体系认证证书；（2）具有环境管理体系认证证书；（3）具有职业健康安全管理体系认证证书；（4）诚信管理体系认证证书；以上每提供1个得2.5分。本项最高得10分。注：以响应文件中提供的有效证书以及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图为评审依据，未提供或提供不全的不得分。 |
| 企业业绩（10分） | 2020年1月1日以来，供应商每完成一个标准的整体式玻璃钢三格化粪池供货业绩的，每个业绩得2.5分，最高得10分。注：提供供货合同和验收报告加盖供应商公章。 |

##

## 五、采购合同（双方协商确定）

#

# 六、 响应文件格式

 项目

响

应

文

件

供应商：

 年 月 日

##

## **一、供应商综合情况简介**

（供应商可自行制作格式）

## **二、开标一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目 名 称** |  |
| **供应商全称** |  |
| **包段** | 第 包（项目不分包时可写整包或不填写） |
| **最终响应报价****（人民币元）** | 小写： 大写：  |
| **备注** |  |

**供应商公章：**

## **三、供应商承诺函**

**致： （采购人）**

根据贵方的采购公告，据此函，我方承诺如下：

1、如我公司成交，我公司承诺愿意按本次采购文件规定及报价承诺提供货物。

2、我方根据本次采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证于采购人要求的日期内完成供货，并通过采购人验收。

3、我方已详细阅读本次采购文件，包括采购文件附件、参考资料、采购文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次采购文件，并对采购文件各项条款、规定及要求均无异议。

4、我方同意从供应商须知规定的采购日期起遵循本采购文件，并在供应商须知规定的响应有效期之前均具有约束力。

5、我方同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其采购有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价。

7、我方同意采购文件规定的付款方式、免费质保等要求。

8、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

供应商名称： （供应商公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

 日 期：

 通讯地址：

邮政编码： 电 话： 传 真：

供应商开户行：

账 号：

## **四、响应表**

|  |  |
| --- | --- |
| **按采购文件规定填写** | **按供应商所投内容填写** |
| **第一部分：技术部分响应** |
|  |  |
|  |  |
| **第二部分：资信及报价部分响应** |
| **序号** | **内容** | **采购文件要求** | **供应商承诺** | **偏离说明** |
| 1 | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | 付款方式响应 |  |  |  |
| 3 | 售后服务响应 |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

**供应商公章：**

**备注：**

供应商必须逐项对应描述采购文件的服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致响应无效。

**五、分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **货物名称** | **品牌、规格型号** | **原产地及生产厂商** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计（元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

**供应商公章：**

## **六、授权委托书**

本授权书声明： 公司（工厂）授权本公司（工厂） （供应商授权代表姓名、职务）代表本公司（工厂）参加本项目采购活动，全权代表本公司处理采购活动的一切事宜，包括但不限于：开标、评审、签约等。供应商授权代表在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

授权代表身份证明扫描件或影印件：

授权代表联系方式： （请填写手机号码）

特此声明。

**供应商公章：**

日 期： 年 月 日

**备注：**

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明扫描件或影印件；

2、供应商法定代表人参加开标的无需提供授权委托书，提供身份证扫描件或影印件。

## **七、与评审有关的证明文件**

（供应商可自行制作格式）

**备注：**

1、与评审有关的证明文件详见采购需求、评审办法；

2、请供应商自行将所要求的证明、证件资料按采购需求和评审办法的评审顺序依次制作。